**Technické parametry:**

**Kapacity divadla:**

Sál: 190 – 200 míst

Sedadla nejsou pevná, sedadla jsou spojená do řad

Možnost stolové úpravy:

33 stolků - celkem 66 míst

**Parametry jeviště:**

* Šířka forbíny: 723 cm po zaklopení schodů

594 cm s otevřenými schody na jeviště

* Šířka jeviště mezi portály: 540 cm
* Šířka jeviště mezi šálami: 475cm
* Šířka jeviště: 720 cm
* Hloubka jeviště: 516 cm od horizontu k oponě + 150 cm od opony k forbíně
* Hloubka forbíny od portálu: 62 cm
* Výška portálu: 378cm uprostřed, 348 po krajích
* Výška jeviště: 370 cm ke spodní hraně roštu

**Světelné parametry:**

**Světelný pult:**

ChamSYS NQ40N

**Světla v hledišti:**

10x Chauvet Ovation F-95WW

2x RGB LED PAR

1x volná regulovatelná zásuvka

**Světla na jevišti:**

4x Chauvet Ovation F-95WW

2x Chauvet Ovation F-265WW

4x RGB LED PAR

6x volná regulovatelná zásuvka

**Zvukové parametry:**

Mix Behringer X32 compact ; stagebox S16

FOH - KV2 Audio EX12

ROH - KV2 Audio EX10

monitory - KV2 Audio EX10

Bezdrátový mikrofonní set - sennheiser EW500 G3 945; EW300 G2 835

mikrofonní stojany K&M

Mikrofony - Beta91, Beta87, SM58, SM57, e604, e614